План застройки.

Компетенция «Электромонтаж»

План застройки - рассчитан на 6 рабочих мест.

Помещения:

Общая зона – место проведения инструктажей, совещаний, собраний для экспертов и участников. Площадь 173.74 м².

Рабочая зона – место выполнения подготовительных работ (слесарных, коммутационных и т.д.) + рабочая кабинка. Рабочая кабинка – это плоскости, на которые устанавливается электрооборудование (кабеленесущие системы, элементы управления и нагрузки, НКУ и т.д.), размер: (слева, центр, справа) 1200х1600х1200мм., высота 2500мм, угол разворота: 100-110 градусов. Площадь 13-15 м². (на 1 конкурсанта)

Комната экспертов. Помещение для экспертов. Площадь 16 м².

Комната конкурсантов. Помещение для участников. Площадь 16 м².

Склад. Помещение для хранения расходных материалов и оборудования. Площадь 20 м².



